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致： 重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司
非常感谢贵单位对我司的信任，邀请我司参与“龙洲水岸商业本体修缮改造工程方案、初步及施工图设计“工作。根据该项目相关资料，我司经过仔细研究后，对服务内容及报价明确如下 ：
一、 服务内容 
龙洲水岸A栋、B栋、C栋及楼栋间贯通连接，总建筑面积约58000㎡。按本项目估算建筑安装工程费用5384.1万元，其中包含基础排危修缮工程（整体结构排危加固约58000㎡、屋面露台防水修缮约12000㎡等），室内外功能修缮改造工程（建筑外立面修缮改造约17000㎡、室内公区含停车场内装修缮改造约20000㎡、新建楼栋连接连廊约400㎡、加装电梯等）、设施设备修缮改造工程（公区整体消防、机电、给排水系统修缮改造及新增弱电智能化系统约20000㎡等）。具体详见《龙洲水岸本体修缮改造工程设计工作清单》。 
二、服务报价
1、根据《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文，我司同意按总计价格包干为¥       万元（大写：       ），其中方案设计费¥    万元；初步设计费     ¥      万元；施工图设计费¥      万元。
2、上述报价均为完成本设计服务内容的全部费用，包含设计人员人工费、图纸制作费、专家评审费（如需）、税费等一切相关费用。
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	大项
	分项
	暂定面积
	设计计划与内容

	
	
	
	前期（排危修缮）设计内容
	中期（结合运营需求提升改造）设计内容

	龙洲水岸闲置建筑改造
	本体排危修缮与水电气讯管网工程
	外立面
	28500
	包括原有外立面检测及部分拆除修缮外立面、外部落水管修缮、按照原风貌进行调整等
	空调机位、门窗改造、管线规整、局部外立面改造

	
	
	本体
	62000
	对整体结构进行检测，对主体结构损坏部分，钢筋露出部分进行补强等
	/

	
	
	管综工程（室内外）
	62000
	从市政管网接驳,室外管网（水、电、气、弱电），预留接入点
	室内管线安装、变配电、弱电系统（网络、电话、有线电视）等，并设置相应的计量装置

	
	
	消防改造
	62000
	/
	包括管线，喷淋设施，便携灭火器等

	
	
	新建建筑内部步行通道
	1800
	/
	包括结构检测，结构新建，装修

	
	内部经营区域装饰装修工程
	公区修缮
	23000
	公区楼梯栏杆修复
	包括部分墙体新建，墙面粉刷、楼梯栏杆更新及改造、照明、消防设施（包括指引系统、消防喷淋、电电气控制系统、感应系统）、室内停车库提升改造等、公区精装

	外部公共空间及配套设施改造
	绿化
	（水银口至A栋）消防便道建设
	9500
	/
	涉及路基、路面、交通标识、照明及可能涉及的支护或挡墙工程，进出通道及开口拓宽

	
	
	沿江及公园绿化景观
	150000
	/
	绿化、步道、景观等升级改造

	
	通江公园广场修缮工程
	70000
	/
	对现有地面破损部进行翻新改造




