附件1
木洞中坝岛移民清表地块及原中国中学区域布设视频监控服务项目实施方案

一、方案背景与工作目的
为高效推进木洞中坝岛地块盘活利用工作，妥善化解岛上历史遗留问题，彻底扫清地块开发利用障碍，前期已完成中坝岛涉2户移民农作物清表作业及原中国中学房屋杂物清理工作，地块清表、清场整治取得阶段性成果。为坚决杜绝违规耕种、房屋私自占用、杂物乱堆乱放等问题反弹，固化前期整治成效，保障地块后续盘活、开发、管理工作有序开展，构建常态化、长效化监管机制，特制定本视频监控布设实施方案。
本方案通过在重点区域布设智能监控设备，实现片区24小时全天候无人值守监管，精准管控违规行为，依托视频回溯、实时监测功能，全面提升地块管控规范化、智能化水平，为地块盘活工作筑牢管理防线。
二、设备配置核心参数
结合中坝岛现场环境、供电条件及监管需求，本次共布设高清监控摄像头，设备配置及技术标准如下：
供电方式：采用太阳能+市政电源双路互补供电模式。日常以太阳能供电为主，依托光伏板自主储能供电，适配岛屿户外无持续市电场景；配备市政电源备用接口，阴雨、夜间光照不足或太阳能供电故障时自动切换市政供电，保障设备全年不间断运行，杜绝断电离线问题。
存储回看功能：设备配备大容量存储设备，支持视频实时录制、自动循环存储，视频回看时长不低于7天，画面清晰、录像完整，可随时调取、回放、导出历史监控视频，满足日常核查、问题溯源、取证备查等工作需求。
设备基础性能：选用户外防水防尘高清摄像头，适配海岛露天、潮湿、多风等复杂户外环境，支持全天候高清成像、移动侦测、实时画面传输，可精准捕捉区域内人员活动、耕种作业、房屋占用等违规行为。
三、监控布设范围与点位规划
聚焦本次整治核心区域，精准覆盖风险点位，监控设备全覆盖重点管控区域，杜绝监管盲区，具体布设范围如下：
农作物清表区域约40亩：针对前期完成清表的地块区域，布设监控设备，重点监测违规复耕、私自开垦、种苗种植等行为，全面覆盖地块主要作业面及进出通道。
原中国中学片区3栋房屋：围绕原中国中学房屋主体、院落及周边空地布设监控设备，重点监管人员擅自入室、私自占用房屋、堆放杂物、私搭乱建等违规行为，覆盖房屋出入口、院落全域及周边关键路段。
所有点位兼顾视野全覆盖与重点聚焦，无监控死角，可实时掌握片区整体动态，实现对涉事2户移民相关活动的全方位、动态化监管。
四、运行监管模式
本次监控系统正式投入使用后，实行24小时全天候不间断值守监管，构建“实时监测+动态预警+溯源核查”的闭环管理模式。依托设备移动侦测功能，对区域内人员异常活动、违规作业行为自动捕捉记录；安排专人定期巡查监控画面，每日核查片区管控情况，及时发现、制止各类违规行为。同时，依托7天以上视频回看功能，对疑似违规问题可回溯核查、固定证据，切实杜绝违规耕种、房屋侵占等行为反弹。
五、实施安排
前期准备阶段：完成现场点位勘测，确定监控设备具体安装位置，核查现场市政供电接入条件，调试太阳能供电设备、存储设备及传输系统，做好设备采购、配件筹备、实施安全交底工作。
设备安装阶段：严格按照户外监控标准，完成摄像头安装、光伏板布设、供电线路铺设、双路供电系统调试、存储系统配置，确保所有设备安装牢固、供电稳定、画面清晰、存储正常、回看功能完好。
调试验收阶段：实施完成后，开展全设备试运行调试，逐一核查每台设备实时监控、录像存储、7天回看、双路供电切换、异常预警等功能，排查故障隐患，验收合格后正式投入常态化运行。
六、运维保障措施
日常运维：建立定期巡检制度，专人负责监控系统日常管理，定期检查摄像头、太阳能光伏板、供电线路、存储设备运行状态，及时清理设备灰尘、遮挡物，保障设备正常运行。
故障处置：建立故障快速响应机制，发现设备离线、画面异常、存储故障、供电切换失效等问题，第一时间安排维修整改，最短时间恢复监管能力。
数据管理：规范视频数据存储、调取、使用流程，做好数据安全管理，定期核查存储时长，确保视频留存时长达标，重要监控视频及时备份留存，保障溯源取证工作有效开展。
七、工作成效目标
通过布设双电源智能监控设备，实现重点区域24小时无死角、无间断监管，彻底杜绝片区违规耕种、房屋侵占、杂物乱堆等问题反弹，持续巩固前期清表清场工作成果。以智能化、常态化管控扫清地块盘活管理障碍，有效化解历史遗留管控难题，为木洞中坝岛地块后续开发、盘活、利用工作提供稳定、坚实的保障。
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